소방관계법규 기출문제(공채)

(2023년 3월 18일 시행)

구분	계	상	중상	중중	중하	하
계	25문항 (100%)	12%	16%	36%	24%	12%
기본법	03문항 (1~3)	02	01		03
조사법	×
예방법	05문항 (09~13)	12		09 10 11		13
시설법	06문항 (14~19)	19	14 15	18	16 17
공사법	06문항 (04~09)		05	07 08 09	04	06
위험물	06문항 (20~25)			21 22 25	20 24	23
총평(總評) 2022년과 비교할 때 유사한 난이도이다.(단 2번제외) 출제 배분 6가지 법령 중 골고루 출제됨. (화재조사법은 제외) 난이도 정상적인 수업을 들은 다수 수강생은 75점 전후 획득 실강 수강생의 결과 실강수강생은 88점 이상의 고득점군에 대부분 분포 2024년도 학습 전략 반복 + 명확하게 이해 + 끝까지 실강 수강

1. ｢소방기본법｣상 벌칙 중 벌금의 상한이 나머지 셋과 다른 것은?

① 정당한 사유 없이 소방대의 생활안전활동을 방해한 자

② 화재진압 및 구조ㆍ구급 활동을 위하여 출동을 할 때 이를 방해한 자

③ 정당한 사유 없이 화재진압 등 소방활동을 위하여 필요할 때 물의 사용이나 수도의 개폐장치의 사용 또는 조작을 하지 못하게 하거나 방해한 자

④ 정당한 사유 없이 소방대가 현장에 도착할 때까지 사람을 구출하는 조치 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 조치를 하지 아니한 관계인

답) ②

난이도 中上

① (제16조의3) 100 만원 이하의 벌금

② (제21조) 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금

③ (제17조) 100 만원 이하의 벌금

④ (제20조) 100 만원 이하의 벌금

2. ｢소방기본법 시행규칙｣상 국고보조의 대상이 되는 소방활동장비의 종류와 규격으로 옳지 않은 것은?

① 구조정 : 90마력 이상

② 배연차(중형) : 170마력 이상

③ 구급차(특수) : 90마력 이상

④ 소방헬리콥터 : 5~17인승

답) ①

난이도 上

① 구조정 : 90마력 이상 → 30톤급

3. ｢소방기본법 시행규칙｣상 지하에 설치하는 소화전 또는 저수조의 경우 소방용수표지는 다음 기준에 따라 설치하여야 한다. (  ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

∙ 맨홀 뚜껑은 지름 ( ㄱ )밀리미터 이상의 것으로 할 것. 다만, 승하강식 소화전의 경우에는 이를 적용하지 않는다.

∙ 맨홀 뚜껑 부근에는 ( ㄴ ) 반사도료로 폭 ( ㄷ )센티미터의 선을 그 둘레를 따라 칠할 것

		ㄱ		ㄴ		ㄷ
①		648		노란색		15
②		678		붉은색		15
③		648		붉은색		25
④		678		노란색		25

답) ①

난이도 中下

1. 지하에 설치하는 소화전 또는 저수조의 경우 소방용수표지는 다음 각 목의 기준에 따라 설치한다.

가. 맨홀 뚜껑은 지름 648 ㎜ 이상의 것으로 할 것. 다만, 승하강식 소화전의 경우에는 이를 적용하지 않는다.

나. 맨홀 뚜껑에는 “소화전ㆍ주정차금지” 또는 “저수조ㆍ주정차금지”의 표시를 할 것

다. 맨홀뚜껑 부근에는 노란색 반사도료로 폭 15 ㎝의 선을 그 둘레를 따라 칠할 것

4. ｢소방시설공사업법｣상 소방기술 경력 등의 인정 등에 관한 내용으로 옳은 것은?

① 소방본부장, 소방서장은 소방기술의 효율적인 활용과 소방기술의 향상을 위하여 소방기술과 관련된 자격･학력 및 경력을 가진 사람을 소방기술자로 인정할 수 있다.

② 소방본부장, 소방서장은 소방기술과 관련된 자격･학력 및 경력을 인정받은 사람에게 소방기술 인정 자격수첩과 경력수첩을 발급할 수 있다.

③ 소방기술과 관련된 자격･학력 및 경력의 인정 범위와 자격수첩 및 경력수첩의 발급 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 소방청장은 자격수첩 또는 경력수첩을 발급받은 사람이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 자격수첩 또는 경력수첩을 발급받은 경우에 그 자격을 취소하여야 한다.

답) ④

난이도 中下

① 소방본부장, 소방서장 → 소방청장

② 소방본부장, 소방서장 → 소방청장

③ 대통령령 → 행정안전부령

제28조(소방기술 경력 등의 인정 등)

① 소방청장은 소방기술의 효율적인 활용과 소방기술의 향상을 위하여 소방기술과 관련된 자격ㆍ학력 및 경력을 가진 사람을 소방기술자로 인정할 수 있다.

② 소방청장은 제1항에 따라 자격ㆍ학력 및 경력을 인정받은 사람에게 소방기술 인정 자격수첩과 경력수첩을 발급할 수 있다.

③ 제1항에 따른 소방기술과 관련된 자격ㆍ학력 및 경력의 인정 범위와 제2항에 따른 자격수첩 및 경력수첩의 발급 절차 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

④ 소방청장은 제2항에 따라 자격수첩 또는 경력수첩을 발급받은 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 자격을 취소하거나 6개월 이상 2년 이하의 기간을 정하여 그 자격을 정지시킬 수 있다. 다만, 제1호와 제2호에 해당하는 경우에는 그 자격을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 자격수첩 또는 경력수첩을 발급받은 경우

2. 제27조제2항을 위반하여 자격수첩 또는 경력수첩을 다른 사람에게 빌려준 경우

3. 제27조제3항을 위반하여 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 경우

4. 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우

⑤ 제4항에 따라 자격이 취소된 사람은 취소된 날부터 2년간 자격수첩 또는 경력수첩을 발급받을 수 없다

5. ｢소방시설공사업법 시행규칙｣상 감리업자가 소방공사의 감리를 마쳤을 때 소방공사감리 결과보고(통보)서에 첨부하는 서류가 아닌 것은?

① 착공신고 후 변경된 건축설계도면 1부

② 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설 성능시험조사표 1부

③ 소방공사 감리일지(소방본부장 또는 소방서장에게 보고하는 경우에만 첨부) 1부

④ 특정소방대상물의 사용승인 신청서 등 사용승인 신청을 증빙할 수 있는 서류 1부

답) ①

난이도 중상

① 착공신고 후 변경된 건축설계도면 1부

→ 착공신고 후 변경된 소방시설설계도면 1부

제19조(감리결과의 통보 등)

법 제20조에 따라 감리업자가 소방공사의 감리를 마쳤을 때에는 별지 제29호서식의 소방공사감리 결과보고(통보)서[전자문서로 된 소방공사감리 결과보고(통보)서를 포함한다]에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 공사가 완료된 날부터 7일 이내에 특정소방대상물의 관계인, 소방시설공사의 도급인 및 특정소방대상물의 공사를 감리한 건축사에게 알리고, 소방본부장 또는 소방서장에게 보고해야 한다.

1. 소방청장이 정하여 고시하는 소방시설 성능시험조사표 1부

2. 착공신고 후 변경된 소방시설설계도면(변경사항이 있는 경우에만 첨부하되, 법 제11조에 따른 설계업자가 설계한 도면만 해당된다) 1부

3. 별지 제13호서식의 소방공사 감리일지(소방본부장 또는 소방서장에게 보고하는 경우에만 첨부한다) 1부

4. 특정소방대상물의 사용승인(「건축법」 제22조에 따른 사용승인으로서 「주택법」 제49조에 따른 사용검사 또는 「학교시설사업 촉진법」 제13조에 따른 사용승인을 포함한다. 이하 같다) 신청서 등 사용승인 신청을 증빙할 수 있는 서류 1부

6. ｢소방시설공사업법 시행령｣상 상주 공사감리 대상을 설명한 것이다. (  ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

∙ 연면적 ( ㄱ ) 이상의 특정소방대상물(아파트는 제외한다)에 대한 소방시설의 공사

∙ 지하층을 포함한 층수가 ( ㄴ ) 이상인 아파트에 대한 소방시설의 공사

	ㄱ		ㄴ
①	3만제곱미터		16층 이상으로서 300세대
②	3만제곱미터		16층 이상으로서 500세대
③	5만제곱미터		16층 이상으로서 300세대
④	5만제곱미터		16층 이상으로서 500세대

답) ②

난이도 下

∙ 연면적 ( 3만 ㎡ ) 이상의 특정소방대상물(아파트는 제외한다)에 대한 소방시설의 공사

∙ 지하층을 포함한 층수가 ( 16층 ) 이상인 아파트에 대한 소방시설의 공사

7. ｢소방시설공사업법 시행령｣상 소방시설공사 분리 도급의 예외에 해당하는 것만을 <보기>에서 고른 것은?

	<보 기>
ㄱ. ｢재난 및 안전관리 기본법｣에 따른 재난의 발생으로 긴급하게 착공해야 하는 공사인 경우 ㄴ. 국방 및 국가안보 등과 관련하여 기밀을 유지해야 하는 공사인 경우 ㄷ. 연면적이 3천제곱미터 이하인 특정소방대상물에 비상경보설비를 설치하는 공사인 경우 ㄹ. ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 및 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣에 따른 원안입찰 또는 일부입찰 ㅁ. ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 및 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣에 따른 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰 ㅂ. 문화재수리 및 재개발･재건축 등의 공사로서 공사의 성질상 분리하여 도급하는 것이 곤란하다고 시･도지사가 인정하는 경우

① ㄱ, ㄴ, ㄷ	② ㄱ, ㄴ, ㅁ

③ ㄴ, ㄷ, ㅁ	④ ㄹ, ㅁ, ㅂ

답) ②

난이도 中

ㄷ. 연면적이 3천제곱미터 이하 → 1천제곱미터 이하

ㄹ. 원안입찰 또는 일부입찰 → 대안입찰 또는 일괄입찰

ㅂ. 시･도지사가 인정하는 → 소방청장이 인정하는

제11조의2(소방시설공사 분리 도급의 예외)

법 제21조제2항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난의 발생으로 긴급하게 착공해야 하는 공사인 경우

2. 국방 및 국가안보 등과 관련하여 기밀을 유지해야 하는 공사인 경우

3. 제4조 각 호에 따른 소방시설공사에 해당하지 않는 공사인 경우

4. 연면적이 1천제곱미터 이하인 특정소방대상물에 비상경보설비를 설치하는 공사인 경우

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 입찰로 시행되는 공사인 경우

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제79조제1항제4호 또는 제5호 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제95조제4호 또는 제5호에 따른 대안입찰 또는 일괄입찰

나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제98조제2호 또는 제3호 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제127조제2호 또는 제3호에 따른 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰

6. 그 밖에 문화재수리 및 재개발ㆍ재건축 등의 공사로서 공사의 성질상 분리하여 도급하는 것이 곤란하다고 소방청장이 인정하는 경우

8. ｢소방시설공사업법 시행령｣상 소방기술자의 배치기준을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 연면적 20만제곱미터 이상인 특정소방대상물의 공사 현장에는 행정안전부령으로 정하는 특급기술자인 소방기술자(기계분야 및 전기분야)를 배치하여야 한다.

② 지하층을 포함한 층수가 16층 이상 40층 미만인 특정소방대상물의 공사 현장에는 행정안전부령으로 정하는 고급기술자 이상의 소방기술자(기계분야 및 전기분야)를 배치하여야 한다.

③ 연면적 5천제곱미터 이상 3만제곱미터 미만인 특정소방대상물(아파트는 제외)의 공사 현장에는 행정안전부령으로 정하는 중급기술자 이상의 소방기술자(기계분야 및 전기분야)를 배치하여야 한다.

④ 물분무등소화설비(호스릴 방식의 소화설비는 제외) 또는 제연설비가 설치되는 특정소방대상물의 공사 현장에는 행정안전부령으로 정하는 초급기술자 이상의 소방기술자(기계분야 및 전기분야)를 배치하여야 한다.

답) ④

난이도 中

④ 초급기술자 이상 → 중급기술자 이상

9. ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣상 건설현장 소방안전관리대상물의 소방안전관리자의 업무에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 건설현장의 소방계획서의 작성

② 화기취급의 감독, 화재위험작업의 허가 및 관리

③ 공사진행 단계별 피난안전구역, 피난로 등의 확보와 관리

④ 건설현장 작업자를 제외한 책임자에 대한 소방안전 교육 및 훈련

답) ④

난이도 中

④ 건설현장 작업자를 제외한 책임자에 대한 소방안전 교육 및 훈련

→ 건설현장의 작업자에 대한 소방안전 교육 및 훈련

10. ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령｣상 특수가연물의 저장 및 취급 기준에서 특수가연물 표지에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 특수가연물 표지 중 화기엄금 표시 부분의 바탕은 붉은색으로, 문자는 백색으로 할 것

② 특수가연물 표지는 한 변의 길이가 0.3미터 이상, 다른 한 변의 길이가 0.6미터 이상인 직사각형으로 할 것

③ 특수가연물 표지의 바탕은 검은색으로, 문자는 흰색으로 할 것. 다만, “화기엄금” 표시 부분은 제외한다.

④ 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에는 품명, 최대저장수량, 단위부피당 질량 또는 단위체적당 질량, 관리책임자 성명･직책, 연락처 및 화기취급의 금지표시가 포함된 특수가연물 표지를 설치해야 한다.

답) ③

난이도 중

③  바탕은 검은색으로, 문자는 흰색

→  바탕은 흰색으로, 문자는 흰색

11. ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 및 같은 법 시행령상 소방안전관리자를 선임해야 하는 건설현장 소방안전관리대상물에 해당하지 않는 것은?

① 신축을 하려는 부분의 연면적이 5천제곱미터인 냉동･냉장창고

② 신축을 하려는 부분의 연면적의 합계가 2만제곱미터인 복합건축물

③ 증축을 하려는 부분의 연면적의 합계가 3만제곱미터인 업무시설

④ 증축을 하려는 부분의 연면적이 5천제곱미터이고, 지상층의 층수가 10층인 업무시설

답) ④

난이도 中

④ 지상층의 층수가 10층인 업무시설

→ 지상층의 층수가 11층인 업무시설

12. ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣상 화재예방안전진단의 범위에 해당하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

	<보기>
ㄱ. 소방계획 및 피난계획 수립에 관한 사항 ㄴ. 소방시설등의 유지･관리에 관한 사항 ㄷ. 비상대응조직 및 교육훈련에 관한 사항 ㄹ. 화재 위험성 평가에 관한 사항

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

답) ④

난이도 上

④ 모두 해당함

13. ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 및 같은 법 시행규칙상 소방안전관리자의 선임신고 등에 관한 설명이다. (  ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

∙ 소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리자를 선임한 경우에는 선임한 날부터 ( ㄱ )일 이내에 선임사실을 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 한다.

∙ 소방안전관리대상물의 관계인은 소방안전관리자를 선임사유가 발생한 날부터 ( ㄴ )일 이내에 선임해야 한다.

		ㄱ		ㄴ
①		14		30
②		14		60
③		30		30
④		30		60

답) ①

난이도 下

∙ 소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리자를 선임한 경우에는 선임한 날부터 ( 14 )일 이내에 선임사실을 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 한다.

∙ 소방안전관리대상물의 관계인은 소방안전관리자를 선임사유가 발생한 날부터 ( 30 )일 이내에 선임해야 한다.

14. 특정소방대상물의 바닥면적이 다음과 같을 때 ｢소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령｣에 따른 수용인원은 총 몇 명인가? (단, 바닥면적을 산정할 때에는 복도, 계단 및 화장실을 포함하지 않으며, 계산 결과 소수점 이하의 수는 반올림한다.)

∙ 관람석이 없는 강당 1개, 바닥면적 460 m2

∙ 강의실 10개, 각 바닥면적 57 m2

∙ 휴게실 1개, 바닥면적 38 m2

① 380     ② 400     ③ 420     ④ 440

답) ③

난이도 中上

100명 + 300명 + 20명 = 420명

15. ｢소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령｣상 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 해당하는 것만을 <보기>에서 고른 것은?

	<보 기>
ㄱ. 수련시설 내에 있는 학생 수용을 위한 기숙사로서 연면적 5천 m2인 경우 ㄴ. 교육연구시설 내에 있는 합숙소로서 연면적 100 m2인 경우 ㄷ. 숙박시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 500 m2인 경우 ㄹ. 영화상영관의 용도로 쓰는 4층의 바닥면적이 1천 m2인 경우

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ	④ ㄷ, ㄹ

답) ②

난이도 中上

ㄱ. 기숙사(교육연구시설ㆍ수련시설 내에 있는 학생 수용을 위한 것을 말한다) 또는 복합건축물로서 연면적 5천㎡ 이상인 경우에는 모든 층

ㄴ. 간이스프링클러설비 대상에 해당

ㄷ. 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 사용되는 시설의 바닥면적의 합계가 600㎡ 이상은 모든 층

가) 근린생활시설 중 조산원 및 산후조리원

나) 의료시설 중 정신의료기관

다) 의료시설 중 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원

라) 노유자 시설

마) 숙박이 가능한 수련시설

바) 숙박시설

ㄹ. 문화 및 집회시설(동ㆍ식물원은 제외한다), 종교시설(주요구조부가 목조인 것은 제외한다), 운동시설(물놀이형 시설 및 바닥이 불연재료이고 관람석이 없는 운동시설은 제외한다)로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 층

가) 수용인원이 100명 이상인 것

나) 영화상영관의 용도로 쓰는 층의 바닥면적이 지하층 또는 무창층인 경우에는 500㎡ 이상, 그 밖의 층의 경우에는 1천㎡ 이상인 것

다) 무대부가 지하층ㆍ무창층 또는 4층 이상의 층에 있는 경우에는 무대부의 면적이 300㎡ 이상인 것

라) 무대부가 다) 외의 층에 있는 경우에는 무대부의 면적이 500㎡ 이상인 것

16. ｢소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령｣상 건축물 등의 신축･증축･개축･재축･이전･용도변경 또는 대수선의 허가･협의 및 사용승인을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위로 옳지 않은 것은?

① 연면적 100제곱미터 이상인 특정소방대상물 중 노유자(老幼者) 시설 및 수련시설

② ｢학교시설사업 촉진법｣에 따라 건축등을 하려는 연면적 100제곱미터 이상의 학교시설

③ 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150제곱미터(공연장의 경우에는 100제곱미터) 이상인 층이 있는 것

④ 차고･주차장 또는 주차 용도로 사용되는 시설로서 차고･주차장으로 사용되는 바닥면적이 200제곱미터 이상인 층이 있는 건축물이나 주차시설

답) ①

난이도 中下

① 연면적 100제곱미터 이상

→ ① 연면적 200제곱미터 이상

17. ｢소방시설 설치 및 관리에 관한 법률｣상 중앙소방기술심의위원회의 심의사항으로 옳지 않은 것은?

① 화재안전기준에 관한 사항

② 소방시설에 하자가 있는지의 판단에 관한 사항

③ 소방시설의 설계 및 공사감리의 방법에 관한 사항

④ 소방시설의 구조 및 원리 등에서 공법이 특수한 설계 및 시공에 관한 사항

답) ②

난이도 中下

② 소방시설에 하자가 있는지의 판단

→ ② 소방시설공사에 하자가 있는지의 판단

18. ｢소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령｣상 전문소방시설관리업의 보조 기술인력 등록기준으로 옳은 것은?

① 특급점검자 이상의 기술인력 : 2명 이상

② 중급･고급점검자 이상의 기술인력 : 각 1명 이상

③ 초급･중급점검자 이상의 기술인력 : 각 1명 이상

④ 초급･중급･고급점검자 이상의 기술인력 : 각 2명 이상

답) ④

난이도 中

고급점검자 이상의 기술인력 : 2명 이상

중급점검자 이상의 기술인력 : 2명 이상

초급점검자 이상의 기술인력 : 2명 이상

19. ｢소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙｣상 행정처분 시 감경사유로 옳지 않은 것은?

① 경미한 위반사항으로, 유도등이 일시적으로 점등되지 않는 경우

② 경미한 위반사항으로, 스프링클러설비 헤드가 살수반경에 미치지 못하는 경우

③ 위반행위가 사소한 부주의나 오류가 아닌 고의에 의한 것으로 인정되는 경우

④ 위반 행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 5년 이상 소방시설관리사의 업무, 소방시설관리업 등을 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우

답) ③

난이도 上

1) 가중 사유

가) 위반행위가 사소한 부주의나 오류가 아닌 고의나 중대한 과실에 의한 것으로 인정되는 경우

나) 위반의 내용ㆍ정도가 중대하여 관계인에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우

2) 감경 사유

가) 위반행위가 사소한 부주의나 오류 등 과실(過失)로 인한 것으로 인정되는 경우

나) 위반의 내용ㆍ정도가 경미하여 관계인에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우

다) 위반 행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 5년 이상 소방시설관리사의 업무, 소방시설관리업 등을 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우

라) 그 밖에 다음의 경미한 위반사항에 해당되는 경우

(1) 스프링클러설비 헤드가 살수반경에 미치지 못하는 경우

(2) 자동화재탐지설비 감지기 2개 이하가 설치되지 않은 경우

(3) 유도등이 일시적으로 점등되지 않는 경우

(4) 유도표지가 정해진 위치에 붙어 있지 않은 경우

20. ｢위험물안전관리법 시행규칙｣상 제조소등에서의 위험물의 저장 및 취급에 관한 기준 중 위험물의 유별 저장･취급의 공통기준으로 옳은 것은?

① 제1류 위험물은 가연물과의 접촉･혼합이나 분해를 촉진하는 물품과의 접근 또는 과열･충격･마찰 등을 피하는 한편, 알카리금속의 과산화물 및 이를 함유한 것에 있어서는 물과의 접촉을 피하여야 한다.

② 제2류 위험물 중 자연발화성물질에 있어서는 불티･불꽃 또는 고온체와의 접근･과열 또는 공기와의 접촉을 피하고, 금수성물질에 있어서는 물과의 접촉을 피하여야 한다.

③ 제3류 위험물은 산화제와의 접촉･혼합이나 불티･불꽃･고온체와의 접근 또는 과열을 피하는 한편, 철분･금속분･마그네슘 및 이를 함유한 것에 있어서는 물이나 산과의 접촉을 피하고 인화성 고체에 있어서는 함부로 증기를 발생시키지 아니하여야 한다.

④ 제4류 위험물은 가연물과의 접촉･혼합이나 분해를 촉진하는 물품과의 접근 또는 과열을 피하여야 한다.

답) ①

난이도 中下

② 제2류 위험물 → 제3류 위험물

③ 제3류 위험물 → 제2류 위험물

④ 제4류 위험물 → 제1류 위험물, 제6류 위험물

21. ｢위험물안전관리법｣ 및 같은 법 시행령상 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 제조소등에 해당하지 않는 것은?

① 4,000 L의 알코올류를 취급하는 제조소

② 30,000 kg의 유황을 저장하는 옥외저장소

③ 2,500 kg의 질산에스테르류를 저장하는 옥내저장소

④ 150,000 L의 경유를 저장하는 옥외탱크저장소

답) ④

난이도 中

④ 150,000 L의 경유를 저장하는 옥외탱크저장소

→ 경유의 지정수량(1000 L) 200배 이상이어야 함

1000 L × 150 배 ... 해당하지 않음

22. ｢위험물안전관리법 시행령｣상 지정수량 이상의 위험물을 옥외저장소에 저장할 수 있는 것으로 옳지 않은 것은? (다만, ｢국제해사기구에 관한 협약｣에 의하여 설치된 국제해사기구가 채택한 ｢국제해상위험물규칙｣(IMDG Code)에 적합한 용기에 수납된 위험물은 제외한다.)

① 제1류 위험물 중 염소산염류

② 제2류 위험물 중 유황

③ 제4류 위험물 중 알코올류

④ 제6류 위험물

답) ①

난이도 中

옥외저장소 저장 대상

1) 제6류 모두 다 해당

2) 제4류 모두 다 해당 (단, 특수인화물은 제외)

3) 제2류 : 유황, 인화성 고체

23. ｢위험물안전관리법 시행규칙｣상 제조소의 위치･구조 및 설비의 기준에 근거하여 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 20배인 경우, 제조소 주위에 보유하여야 하는 공지의 너비는?

① 2 m 이상

② 3 m 이상

③ 4 m 이상

④ 5 m 이상

답) ④

난이도 下

지정수량 10배 이하인 경우 : 보유공지 3 m 이상

지정수량 10배 초과인 경우 : 보유공지 5 m 이상

24. ｢위험물안전관리법 시행규칙｣상 화학소방자동차에 갖추어야 하는 소화능력 또는 설비의 기준으로 옳은 것은?

① 포수용액 방사차 : 포수용액의 방사능력이 매분 1,000 L 이상일 것

② 분말 방사차 : 1,000 kg 이상의 분말을 비치할 것

③ 할로겐화합물 방사차 : 할로겐화합물의 방사능력이 매초 40 kg 이상일 것

④ 이산화탄소 방사차 : 1,000 kg 이상의 이산화탄소를 비치할 것

답) ③

난이도 中下

① 포수용액 방사차 :

포수용액의 방사능력이 매분 2,000 L 이상

② 분말 방사차 :

1,400 kg 이상의 분말을 비치할 것

④ 이산화탄소 방사차 :

3,000 kg 이상의 이산화탄소를 비치할 것

25. ｢위험물안전관리법 시행규칙｣상 위험물의 운반에 관한 기준 중 적재방법에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? (다만, 덩어리 상태의 유황을 운반하기 위하여 적재하는 경우 또는 위험물을 동일구내에 있는 제조소등의 상호간에 운반하기 위하여 적재하는 경우는 제외한다.)

① 하나의 외장용기에는 다른 종류의 위험물을 수납하지 아니할 것

② 고체 위험물은 운반용기 내용적의 95 % 이하의 수납율로 수납할 것

③ 액체 위험물은 운반용기 내용적의 98 % 이하의 수납율로 수납하되, 55 ℃의 온도에서 누설되지 아니하도록 충분한 공간용적을 유지하도록 할 것

④ 자연발화물질 중 알킬알루미늄등은 운반용기 내용적의 95 % 이하의 수납율로 수납하되, 55 ℃의 온도에서 10 % 이상의 공간용적을 유지하도록 할 것

답) ④

난이도 中

자연발화성물질중 알킬알루미늄등은 운반용기의 내용적의 90％ 이하의 수납율로 수납하되, 50℃의 온도에서 5％ 이상의 공간용적을 유지하도록 할 것

** 고체위험물은 운반용기 내용적의 95％ 이하의 수납율로 수납할 것

** 액체위험물은 운반용기 내용적의 98％ 이하의 수납율로 수납하되, 55도의 온도에서 누설되지 아니하도록 충분한 공간용적을 유지하도록 할 것