1탄!!　위험물 중 물과 반응하여 생성된 가연성가스의 종류

１．제１류　위험물과　물과의　반응하여　생성되는　가스

□　알칼리금속의　과산화물　＋　물　⇨　산소

⑴　과산화칼륨　＋　물　⇨　산소　＋　발열

2K2O2 + 2H2O → 4KOH + O2 + 발열

⑵　과산화나트륨　＋　물　⇨　산소　＋　발열

2Na2O2 + 2H2O → 4NaOH + O2 + 발열

2.　위험물과 물과의 반응하여 생성되는 가스

□　섞이지　않은　금속　＋　물　⇨　수소

□ 제2류 위험물의　금속　＋　물　⇨　수소

⑴ 철　＋　물　⇨　산화철　＋　수소（철　＋　산　⇨　수소）

２Fe + 3H2O → Fe２O3 + 3H2

⑵ 마그네슘　＋　물　⇨　수산화마그네슘　＋　수소（마그네슘　＋　산　⇨　수소）

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

⑶ 알루미늄　＋　물　⇨　수산화알루미늄　＋　수소（알루미늄　＋　산　⇨　수소）

２Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

⑷ 아연　＋　물　⇨　수산화아연　＋　수소（아연　＋　산　⇨　수소）

Zn + H2O → Zn(OH)2 + H2

□　제３류 위험물의　금속　＋　물　⇨　수소

⑴ 리튬　＋　물　⇨　수산화리튬　＋　수소（리튬　＋　산　⇨　수소）

2Li + 2H2O → 2LiOH + H2

⑵ 칼륨　＋　물　⇨　수산화칼륨　＋　수소（칼륨　＋　산　⇨　수소）

2K + 2H2O → 2KOH + H2 + 92.8　[kcal]

⑶ 나트륨　＋　물　⇨　수산화나트륨　＋　수소（나트륨　＋　산　⇨　수소）

２Na + 2H2O → 2NaOH + H2

⑷ 칼슘　＋　물　⇨　수산화칼슘　＋　수소（칼슘　＋　산　⇨　수소）

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

□　금속화합물　＋　물　⇨　가연성　가스

□　제３류 위험물의　금속화합물　＋　물　⇨　가연성　가스

□ １등급　지정수량　１０kg

⑴ 알킬리튬

① 메틸리튬(CH3Li)의 물 반응식

CH3Li + H2O → LiOH + CH4□

② 에틸리튬(C2H5Li)과 물 반응식

C2H5Li + H2O → LiOH + C2H8

③ 부틸리튬(C4H9Li)과 물 반응식

C4H9Li + H2O → LiOH + C4H10

⑵ 알킬알루미늄

① 트리메틸알루미늄과 물과의 반응 ➪ 메탄 발생

(CH3)3Al + 3H2O → Al(OH)3 + 3CH4

② 트리에틸알루미늄과 물과의 반응 ➪ 에탄 발생

(C2H5)3Al + 3H2O → Al(OH)3 + 3C2H6

③ 트리프로필알루미늄과 물과의 반응　➪ 프로판 발생

(C3H7)3Al + 3H2O → Al(OH)3 + 2C3H8

④ 트리부틸알루미늄과 물과의 반응　➪ 부탄 발생

(C4H9)3Al + 3H2O → Al(OH)3 + 3C4H10

□　 3 등급　지정수량　3０0kg

⑴ 금속의　수소화물　＋　물　➪ 수소가스 발생

① 수소화리튬과 물과의 반응식

LiH + H2O → LiOH + H2

② 수소화나트륨과 물과의 반응식

NaH + H2O → NaOH + H2

③ 수소화칼슘과 물과의 반응식

CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2

④ 수소화알루미늄리튬과 물과의 반응식

LiAlH4 + 4H2O → LiOH + Al(OH)3 + 4H2

⑵ 금속의 인화물　＋　물　➪ 포스핀（PH3）가스 발생

① 인화알루미늄과 물과의 반응식

AlP + 3H2O → Al(OH)3 + PH3

② 인화아연과 물과의 반응식

Zn3P2 + 6H2O → 3Zn(OH)2 + 2PH3

③ 인화칼슘(인화석회)의 물과의 반응식

Ca3P2 + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2PH3

⑶ 칼슘의 탄화물　＋　물　➪ 아세틸렌 발생

□　탄화칼슘　＋　물　➪ 아세틸렌 발생

CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2

⑷　알루미늄의 탄화물　＋　물　➪ 메탄 발생

□　탄화알루미늄　＋　물　➪ 메탄 발생

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4 + 360[kcal]

➪ 탄화알루미늄이 물과 반응하면 메탄가스가 발생한다.

□　금속의　탄화물은　대부분　아세틸렌　가스　발생

① 탄화리튬　＋　물　➪ 아세틸렌 발생

Li2C2 + H2O → 2LiOH + C2H2

② 탄화나트륨　＋　물　➪ 아세틸렌 발생

Na2C2 + H2O → 2NaOH + C2H2

③ 탄화칼륨　＋　물　➪ 아세틸렌 발생

K2C2 + H2O → 2KOH + C2H2

④　탄화마그네슘　＋　물　➪ 아세틸렌 발생

MgC2 + H2O → Mg(OH)2 + C2H2

□　위험물과 물이 반응할 때 발생하는 가스로 옳지 않은 것은?【22년】

위험물            　 가스

① 탄화알루미늄         아세틸렌

② 인화칼슘              포스핀

③ 수소화알루미늄리튬     수소

④ 트리에틸알루미늄      에테인

□ 단주기 주기율표

	1족(+1)	2족(+2)	3족(+3)	4족([eqn: ±]4)	5족(-3)	6족(-2)	7족(-1)	0족
1	1H1							2He
2	3Li	4Be	5B	6C12	7N14	8O16	9F19	10Ne
3	11Na	12Mg	13Al	14Si	15P	16S	17Cl35.5	18Ar40
4	19K	20Ca					35Br80	36Kr
							53I127

① 산화수(oxidation number) : 전자를 교환하면서 결합을 끝낸 특정 원자가     갖게 되는 전하수를 산화수라 한다.

② 1족 원소 ➪ 알칼리금속

③ 2족 원소 ➪ 알칼리토금속

④ 7족 원소 ➪ 할로겐원소

⑤ 0족 원소 ➪ 불(비)활성기체